مشخصات فنی نمایشگر صنعتی ویدئووال برند جم

|  |  |
| --- | --- |
| سایز | 55 اینچ |
| تکنولوژی پنل | Back Light LED |
| فاصله بین دو نمایشگر | 1.8میلیمتر |
| شدت روشنایی | 500 cd/m2 |
| رزولوشن | 1920\*1080 |
| کنتراست | 1500:1 (typ) |
| توان مصرفی | > 200 وات |
| نمایش تصویر و رنگ | 8Bit – 16.7M |
| طول عمر | 60/0000 ساعت |
| ورودی های سیگنال | **DVI,HDMI,VGA ,Component** |
| کنترل و فرمان | **LAN(In)/LAN(Out)/IR/USB** |
| مقاومت در برابر رطوبت | 85% |
| مقاومت دمایی | 0 تا 50 درجه سانتی گراد |
| زاویه دید | 178 درجه عمودی و افقی |
| سیستم نمایش رنگ | پال – سکام – ان تی اس سی |
| نحوه نمایش تصویر | عمودی / افقی |
| نحوه کنترل | ریموت کنترل – درگاه سریال – نرم افزار مدیریت تصاویر |

**با تشكر و احترام**

**شركت مهندسي نقش آور دنا**